### Образец № 3

**Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО**

**

#  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

#  Министерство на околната среда и водите

 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив

## **РЕШЕНИЕ**

№ 09-ДО-1122-01 от 29.10.2019 год.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1688 от 09.10.2019 г.

**ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ**

Решение № 09-ДО-1122-00 от 26.10.2017 год.

на

**„ГАП - 07” ЕООД**

както следва:

1. **Разрешават се следните промени:**

**Б**. В случай на **добавяне на нова дейност**, на промяна на количеството **на вече разрешен отпадък, добавяне на нов отпадък** и др.

* **Добавяне на нова дейност на вече разрешени отпадъци на площадка, както следва:**
1. **Площадка № 1:** област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар).
	1. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на отпадъка**  | **Дейности,****кодове**  | **Количество****(тон/год.)** | **Произход** |
| **Код** | **Наименование** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 17 01 01 | Бетон | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 2 | 17 01 02 | Тухли | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 3 | 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 4 | 17 03 02 | Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 5 | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в17 05 03 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 6 | 17 05 06 | Драгажна маса, различниа от упоменатата в17 05 05 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 7 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |

* **Добавяне на нови отпадъци на площадка, както следва:**
1. **Площадка № 2:**

**2.1** С местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар).

**2.2** Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на отпадъка**  | **Дейности,****кодове**  | **Количество****(тон/год.)** | **Произход** |
| **Код** | **Наименование** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в17 01 06 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 2 | 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в17 05 07 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 100 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 3 | 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в17 08 01 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |

1. **Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 09-ДО-1122-00 от 26.10.2017 г. и издавам следното разрешение:**

**І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:**

1. **Площадка № 1:**
	1. С местонахождение: Село Войводиново, Област Пловдив, Община Марица, местност ”Баш пара”, поземлен имот с идентификатор 11845.59.110, бивше ТКЗС на село Войводиново, обща площ – 4750 кв.м.
	2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид на отпадъка | Дейности,кодове | Количество(тон/год.) | Произход |
| Код | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17 01 01 | Бетон | **R5-**Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/  | 50 000 | От физически и юридически лица |
| 2 | 17 01 02 | Тухли | **R5-**Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 50 000 | От физически и юридически лица |
| 3 | 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | **R5-**Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 4 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в17 01 06 | **R 5-** Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали **R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 50 000 | От физически и юридически лица |
| 5 | 17 02 01 | Дървесина | **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 1000 | От физически и юридически лица |
| 6 | 17 02 02 | Стъкло | **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 100 | От физически и юридически лица |
| 7 | 17 02 03 | Пластмаса | **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 100 | От физически и юридически лица |
| 8 | 17 03 02 | Асфалтови смеси, различни от упоменатите в17 03 01 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 9 | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в17 04 10 | **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 100 | От физически и юридически лица |
| 10 | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в17 05 03 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 11 | 17 05 06 | Драгажна маса, различниа от упоменатата в17 05 05 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 12 | 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в17 05 07 | **R 5-** Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали **R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 100 000 | От физически и юридически лица |
| 13 | 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в17 06 01 и 17 06 03 | **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 14 | 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в17 08 01 | **R 5-** Рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |
| 15 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | **R 5-**Рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали **R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1 - R 11/ **R13** - Съхраняване наотпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове /R1-R12/ | 10 000 | От физически и юридически лица |

1. **Площадка № 2**
	1. С местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар).

**2.2** Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид на отпадъка | Дейности,кодове | Количество(тон/год.) | Произход |
| Код | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17 01 01 | Бетон | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 2 | 17 01 02 | Тухли | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 3 | 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 4 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в17 01 06 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 5 | 17 03 02 | Асфалтови смеси, различни от упоменатите в17 03 01 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 6 | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в17 05 03 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 500 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 7 | 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 500 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 8 | 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в17 05 07 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 100 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 9 | 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 10 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |
| 10 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | **R 5**- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали;**R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове /R 1-R 11/ | 50 000 | Oт физически и/или юридически лица-при строително-монтажни работи(СМР) и/или премахване на строежи |

**III. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията**

Дружеството да извършва дейности по строителство и събаряне на стари сгради, подмяна на В и К канализации, подмяна на електропроводи и съоръжения, подмяна на пътни настилки, изграждане на улични платна, газопроводи и др., както и предвидени изкопни дейности. На територията на гореописаните площадки да се извършват дейности по събиране, предварително третиране /сепариране, трошене/, рециклиране на строителни неопасни отпадъци, като и обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. Обработването на земна повърхност /земни маси/ да се състои в доставяне до площадката на земни маси от изкопи. Дружеството да извършва материалното оползотворяване чрез влагане на строителни отпадъци /СО/ в обратни насипи. Използването на СО е дейност по материално оползотворяване, при която да се спазват едновременно следните условия:

 1. Строителните отпадъци да са инертни, съгласно изискванията на § 1, т. 3 и на наредбата, съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;

2. Строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна употреба. Произведените отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, да се съхраняват отделно от оползотворените СО.

**За площадка № 1**

На площадката в посочения имот се предвижда да се извършва събиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

На площадка №1 да бъдат обособени следните участъци (зони):

 -Зона, на която е разположен кантар

 -Зони за съхранение на приеманите отпадъци

 -Зона, на която даса разположени трошачната и пресевната инсталация,

 както и други съоръжения за производствения процес

 -Зона за съхранение и товарене на готовата продукция

 -Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, попаднали сред основните потоци.

 Организацията на площадката да осигурява безпрепядствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци строителни отпадъци и изходящите потоци рециклирани такива.

 На площадка №1 да се предвиди достатъчно пространство за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.

Цялото количество постъпили строителни отпадъци да се преработва и извозва за период, съобразен с капацитета и натовареността на съоръженията на площадката, като целта е да се постигне ритмичност в работата на инсталациите и тяхното оптимално натоварване.

Рециклирането на строителните отпадъци ще се извършва с Челюстен разрушител (Jau Crusher), по следния начин:

Строителният отпадък да се поставя в бункера на челюстния разрушител, от челен товарач или куполен багер. Размерите на отпадъка да бъдат късове до 500 мм, тъй като размера на бункера е 100 мм – 600 мм. Капацитетът на машината да е 300 тона на час.

Изходният материал след рециклиране да е с размер от 0 мм до 170 мм, в зависимост от настройката на машината, като минимума е 0 – 45 мм.

Примерни фракции:

0-45 мм 45-63 мм

0-63 мм 63-100 мм

0-170 мм 100-170 мм

Продуктът след рециклиране да бъде използван в зависимост от нуждите на потреблението. Например за обратни насипи в основи на сгради, основи на пътища, изготвяне на дренажи, както и за вертикална планировка и др.





**За площадка № 2**

**R-5 и R-12**

След сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване, на територията на съответния строителен обект да се обособи площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци. Конкретните параметри на площадката в отделните обекти да са в пряка връзка с вида и количествата на образуваните строителни отпадъци в обекта.

На всяка площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци да бъдат обособени следните участъци(зони):

* Фургон за персонала,
* Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, дървесина и др. попаднали сред основните потоци,
* Площи за съхранение на образуваните строителни отпадъци, оразмерени съгласно ПУСО и достатъчни за осигуряване на оптимално натоварване на трошачката,
* Площ за съхранение на получените натрошени фракции- отделните фракции няма да бъдат смесвани помежду си,
* Зона на която е разположена трошачката,
* Вътрешни пътища- потоците на СО и на рециклираните материали се обособяват поотделно, за да се избегнат конфликтните точки на транспортните средства,
* Зони за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на постъпващите камиони.

Площадката да е с подходяща непропусклива настилка, която да осигури безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на строителните отпадъци и рециклираните материали с кал.

Процесът на рециклиране да се извършва след като отпадъците са преминали през процес на предварително третиране.

На всички обекти да се прилага система за производствен контрол при рециклиране на строителни отпадъци. Системата за контрол на качеството и количествата на строителните отпадъци да включва: Спецификация на подаваните строителни отпадъци, където да бъдат описани допустимите за трошене отпадъци (например: незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон, скални материали и др.), записи относно произхода им и оценка на степента на разделяне на отпадъците, тъй като от това зависи чистотата, респективно екологичните параметри на рециклираните материали - постъпващите СО да бъдат сортирани предварително.

Дейността по предварително третиране на строителни отпадъци да се извършва с мобилни съоръжения на територията на строителния обект, за който е сключен договор за изпълнение на дейността. Предварителното раздробяване да се извършва с хидравлична ножица или хидравличен чук в зависимост от вида на раздробявания материал. Целта да бъде редуциране размера на третирания строителен отпадък преди подаването му към мобилната трошачка. Сепарирането да се извършва след предварително раздробяване на СО. Да се използват магнити за отстраняване на армировъчната стомана, а когато е нецелесъобразно, селекцията да се извършва ръчно. За натрошаването ще бъде използвана мобилна трошачна инсталация.

Рециклирането на строителните отпадъци да се извършва с Челюстен разрушител (Jau Crusher), по следния начин:

Строителният отпадък да се поставя в бункера на челюстния разрушител, от челен товарач или куполен багер. Размерите на отпадъка да бъдат късове до 500 мм, тъй като размера на бункера е 100 мм – 600 мм. Капацитетът на машината да е 300 тона на час.

Изходният материал след рециклиране да е с размер от 0 мм до 170 мм, в зависимост от настройката на машината, като минимума е 0 – 45 мм.

Примерни фракции:

0-45 мм 45-63 мм

0-63 мм 63-100 мм

0-170 мм 100-170 мм

Същите да са монтирани с на колесна или верижна база и да могат да бъдат транспортирани до съответния обект, за който е сключен договор за извършване на дейността.

Пресяването да се извършва по време на натрошаването, с оглед разделянето на СО на фракции, някой от които да се подлагат на допълнително натрошаване. Системата от сита, с които да се извършва пресяването, да е интегрирана към трошачната инсталация. Получените фракции от мобилната инсталация да се транспортират до съответните потребители или до мястото за изпълнение на обратен насип, съгласно проектната документация.

**R 10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.**

Оползотворяването на отпадъците да се извършва с цел намаляване на депонираните строителни отпадъци и постигане на националните цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителните отпадъци, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.98 от 08.12.2017г.). Строителните отпадъци с кодове 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 03 02; 17 05 04; 17 05 06; 17 05 08; 17 08 02 и 17 09 04 да се оползотворяват чрез влагане в обратни насипи при строителните дейности на дружеството. Повторното влагане в обратни насипи да се осъществява изцяло съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Същите да са класифицирани като СО. Транспортирането на земните маси да се извършва по шосе с транспортни средства на фирми, притежаващи разрешителни документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО обн., ДВ, бр 53/2012г., изм. и доп. бр.81/15.10.2019г.).

Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на терените, предвидени за озеленяване. Да се съхранява и използва, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

**IV. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци**

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица,притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
* разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
* регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
* регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица,притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
1. Отпадъците в зависимост от техния вид, свойства и състав да се транспортират по начин, които няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване.Транспортирането на отпадъците посочени в настоящето решение да се извършва въз основа на писмен договор с фирми притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО (ДВ. Бр.53/2012г, посл. изм. и доп. бр.81 от 15.10.2019г.) със специализирани и технически изправни средства.

Да се спазват разпоредбите на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999., в сила от 30.03.1999г.)

1. **Площадката за отпадъци да отговаря на всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)**

**3.1.** Площадката, на която „ГАП - 07” ЕООД извършва дейностите с отпадъци да e оградена, с осигурена денонощна охрана. Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, за приетите, като и за формирани от дейността на дружеството.

 На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- На входа да е изграден контролен и приемателен пункт, чрез който да се осъществява входящ контрол и приемане на закупените отпадъци;

- Да се обособят участъци за временното съхранение на разделно събраните производствени отпадъци.

1. Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ПМС 53/1999 год.–ДВ бр.29/99г.), както и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (ДВ, бр.98/2017 г.)
2. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията,описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности.
3. Да се уведоми **писмено РИОСВ-Пловдив не по - късно от 14 дни** преди започването на дейности със СО за местоположението на работните площадки, на които ще се извършват дейности **с код R10** и за датата на започването им.
4. **Да се влагат в обратен насип само третирани СО, които са инертни.**
5. При извършване на дейност с код R10 да бъдат съобразени количествените цели за влагане на рециклирани строителни материали и оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, описани в Приложение № 8 към чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)
6. Дейностите, включени в настоящото решение, да се извършват на основание сключен писмен договор с притежателя на отпадъците и/или възложителя на дейността, който да се представи пред РИОСВ -Пловдив. След сключването на договора, „ГАП -07“ ЕООД да уведоми писмено РИОСВ–Пловдив за местоположението на конкретната площадка, на която ще се извършва обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда **с код R10** и планираният срок за извършване на дейността.
7. **При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките,** да се уведомява Директорът на РИОСВ **не по-късно от 14 дни** преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект;
8. Да се представи в РИОСВ-Пловдив **не по-късно от 14 дни** преди започването на дейностите договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите, който да съдържа:

10.1 Срокът и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуваните от дейността СО;

10.2 Клауза, според която предаването на образуваните отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно [чл. 35 ЗУО](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137178691&dbId=0&refId=27029660) за отпадъци със съответния код съгласно [Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137178691&dbId=0&refId=27029661);

1. Да се информира РИОСВ-Пловдив в срок **не по-късно от 14 дни** за приключване на дейностите на съответната площадка.
2. При извършване на СМР /строително-монтажни работи/ и премахване на строежи, задължително да се разделят по вид и да се предават за последващо материално оползотворяване СО /строителни отпадъци/ в количества, не по-малки от посочените в чл.11 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.), съгласно сроковете по Приложение № 7 към чл.11, ал.1 и 2 от същата наредба за количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци.
3. Дейностите, които се извършват от „ГАП-07“ ЕООД с отпадъците, описани в настоящето решение да се организират и експлоатират по начин , по който изключва замърсяване на почвата и други компоненти на околната среда , както и по начин, който не застрашава човешкото здраве.
4. С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на [чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137178691&dbId=0&refId=27029761) (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
5. Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на терените, предвидени за озеленяване. Да се съхранява и използва, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
7. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на разрешените строителни отпадъци.

***Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.***

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив:**

 **/Доц.Стефан Шилев/**